/12/01/82
CSEP=1,1;AREA=1,2;LISTON=1,3;LISTOFF=1,4
END=1,5;BLOCK=1,6;W=1,7;LOC=1,8;TEXT=1,9;VAR=1,10
ROM=0;RAM=1
B=8,0;C=8,1;D=8,2;E=8,3;H=8,4;L=8,5;A=8,7
BC=9,0;DE=9,1;HL=9,2;SP=9,3;IX=9,4;IY=9,5;AF=9,7
I=10,0;R=10,8
LD=2,16_8000
ADD=2,16_8180;ADC=2,16_8188;SUB=2,16_990;SBC=2,16_8198
AND=2,16_9A0;XOR=2,16_9A8;OR=2,16_9B0;CP=2,16_9B8
INC=2,16_104;DEC=2,16_105
EX=2,16_8200
EXX=16_D9
LDI=16_A0ED;LDIR=16_B0ED;LDD=16_A8ED;LDDR=16_B8ED
CPI=16_A1ED;CPIR=16_B1ED;CPD=16_A9ED;CPDR=16_B9ED
INI=16_A2ED;INIR=16_B2ED;IND=16_AAED;INDR=16_BAED
OUTI=16_A3ED;OTIR=16_B3ED;OUTD=16_ABED;OTDR=16_BBED
IN=2,16_8600;OUT=2,16_8601
RETI=16_4DED;RETN=16_45ED
DAA=16_27
CPL=16_2F
NEG=16_44ED
CCF=16_3F
SCF=16_37
RST=2,16_700
PUSH=2,16_800;POP=2,16_801
IM0=16_46ED;IM1=16_56ED;IM2=16_5EED;DI=16_F3;EI=16_FB
NOP=0;HALT=16_76
RLCA=7;RRCA=16_F;RLA=16_17;RRA=16_1F
RLC=2,16_300;RRC=2,16_308;RL=2,16_310;RR=2,16_318
SLA=2,16_320;SRA=2,16_328;SRL=2,16_338
RLD=16_6FED;RRD=16_67ED
BIT=2,16_8440;RES=2,16_8480;SET=2,16_84C0
JR=2,16_C520;JP=2,16_C5C2;RET=2,16_45C0;CALL=2,16_C5C4
DJNZ=2,16_510
UNC=5,9
NZ=5,0;Z=5,8;NC=5,16_10;CY=5,16_18
PO=5,16_20;PE=5,16_28;P=5,16_30;N=5,16_38
END
