/Definition File For Signetics 2650 Assembler
/ ADDRESSING MODE REPRESENTATIONS:
/  @  INDIRECT
/  *  INDEXED
/ +*     "    (AUTO-INC)
/ -*     "    (AUTO-DEC)
/ @* etc INDEXED AND INDIRECT
LOC=4_1
BLOCK=4_2
LIST=4_3
END=4_4
OCTAL=4_5
DECIMAL=4_6
HEX=4_7
LOD=1_X'00'
EOR=1_X'20'
AND=1_X'40'
IOR=1_X'60'
ADD=1_X'80'
SUB=1_X'A0'
STR=1_X'C0'
COM=1_X'E0'
BCT=2_X'10'
BST=2_X'30'
BRN=2_X'50'
BSN=2_X'70'
BCF=2_X'90'
BSF=2_X'B0'
BIR=2_X'D0'
BDR=2_X'F0'
ZBRR=X'33'_X'9B'
BXA=X'43'_X'9F'
ZBSR=X'33'_X'BB'
BSXA=X'43'_X'BF'
RETC=3_X'14'
REDC=3_X'30'
RETE=3_X'34'
RRR=3_X'50'
REDE=X'23'_X'54'
REDD=3_X'70'
DAR=3_X'94'
WRTC=3_X'B0'
RRL=3_X'D0'
WRTE=X'23'_X'D4'
SPSU=X'12'
SPSL=X'13'
CPSU=X'13'_X'74'
CPSL=X'13'_X'75'
PPSU=X'13'_X'76'
PPSL=X'13'_X'77'
LPSU=X'92'
LPSL=X'93'
TPSU=X'13'_X'B6'
TPSL=X'13'_X'B7'
AC=0
R1=1
R2=2
R3=3
WRTD=3_X'F0'
TMI=X'23'_X'F4'
HALT=X'40'
NOP=X'C0'
LIST 3
HEX
END
